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ДО 

Техмаш ООД
Адрес:гр. Казанлък 6100

ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка на ДМА по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Струг с прътоподаващо устройство -1бр.
Обособена позиция 2: Струг с *С* Y ос задвижващи инструменти - 1бр.

Обособена позиция 3: Вертикален Обработващ Център тип 1 - 1бр.
Обособена позиция 4: Вертикален Обработващ Център  тип 2 - 1бр.
 (наименование на предмета на процедурата)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие по обособена позиция ……. в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

Доставка  на ДМА по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Струг с прътоподаващо устройство -1бр

Обособена позиция 2: Струг с *С* Y ос задвижващи инструменти - 1бр.

Обособена позиция 3: Вертикален Обработващ Център тип 1 -1бр

Обособена позиция 4: Вертикален Обработващ Център  тип 2 - 1бр. 
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на

___________________________________

(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

За Обособена позиция 1: Струг с прътоподаващо устройство  
1бр 

Струг с ЦПУ с прътоподаващо устройство, максимален обработваем диаметър 381мм , максимална обработваема дължина 533mm , макс. капацитет за прътов материал 51 mm , максимален капацитет на въртене на детайла 806 мм , макс. мощност на мотора на шпиндела 14.9 kW чрез вектор регулатор ,макс. обороти на въртене на шпиндела  4000об./мин., Чело на шпиндела A2-6, тричелюстен универсал 210 мм , 12 позиционна револверна глава, 15 инча цветен LCD дисплей, заключване на паметта, USB port и твърдо нарязване на резба. Включва стандартен комплект държачи. Лентов тип стружкотранспортьор. Системата против пропадане на шпиндела при токов удар усеща срив или големи спадове в захранването и бързо реагира за да спре безопасно движението по всички оси.  Преходна тръба към шпиндела за работа с прътовподаващо устройство. Комплект втулки за подаване на прътов материал.
Допълнителни техническите изисквания, предмет на оценка:
1.Управлението на машината да може да се превключва на български език
2.Управлението и машината да са от един производител

3. Мазане на направяващите по осите с грес

4. Разположение на мотора за задвижване на шпиндела над шпиндела

За Обособена позиция 2: Струг с *С* Y ос задвижващи инструменти- 1бр

Струг с ЦПУ с *С* Y-ос , максимален обработваем диаметър 305 mm ,максимална обработваема дължина 533mm,  макс. капацитет за прътов материал 51 mm ,максимален капацитет на въртене на детайла- 31.75''(806mm),  ,Ход по ос Y +/- 51 мм , макс. мощност на мотора на шпиндела 14.9 kW чрез вектор регулатор макс. оборори на въртене на шпиндела 4000 об./мин., Чело на шпиндела A2-6 , тричелюстен универсал 210 мм, 12 позиционна револверна глава тип BMT65 или еквивалент, 15 инча цветен LCD дисплей, заключване на паметта, USB port и твърдо нарязване на резба. Включва стандартен комплект държачи. Опция за задвижвани инструменти дава възможност за извършване на допълнителни фрезови работи на струга . Максимални обороти на въртене на задвижваните инструменти 6000 об/мин. Лентов тип стружкотранспортьор. Ориентация на шпиндела. Системата против пропадане на шпиндела при токов удар усеща срив или големи спадове в захранването и бързо реагира за да спре безопасно движението по всички оси.

Допълнителни техническите изисквания, предмет на оценка:

1.Управлението на машината да може да се превключва на български език
2.Управлението и машината да са от един производител

3. Мазане на направяващите по осите с грес

4. Разположение на мотора за задвижване на шпиндела над шпиндела

За Обособена позиция 3: Вертикален Обработващ Център тип 1-1 бр

Вертикален Обработващ Център с ЦПУ, Ходове по оси Х/Y/Z 1270мм/508мм/635мм ,  Конус на шпиндела типоразмер ISO40, Макс. Мощност на мотора на шпиндела 22.4 kW чрез Векторен Шпиндел Регулатор, Максимални обороти на въртене на шпиндела  8100 об./мин., директно куплунгован мотор/шпиндел, максимална скорост на бърз ход 25.4 m/min , модул против пропадане на шпиндела, 1 GB памет за програми, 15 инча цветен LCD дисплей, USB port, заключване на паметта, твърдо нарязване на резба и 55-gallon (208 литра) система за подаване на охлаждаща течност. Инструментален магазин тип „чадър“ или „карусел“ с 20 позиции , стружкотранспортьор тип шнек, Дистанционно наблюдение на машината и прехвърляне на данни.
Допълнителни техническите изисквания, предмет на оценка:

1.Управлението на машината да може да се превключва на български език
2.Управлението и машината да са от един производител

3. Мазане на направяващите по осите с грес

4. Макс. товар върху работната маса
За Обособена позиция 4: Вертикален Обработващ Център  тип 2-1бр

Високо скоростен Вертикален Обработващ Център с ЦПУ,Ходове по оси X/Y/Z 762мм/406мм/508мм, Конус на шпиндела типоразмер ISO40, Макс. Мощност на мотора на шпиндела 22.4 kW чрез Векторен Шпиндел Регулатор,максимални обороти на въртене на шпиндела 12,000 об./мин., директно куплунгован мотор/шпиндел, високо скоростен 30+1 инструмента Странично монтиран инструментален магазин, максимална скорост на бърз ход 35.6 m/min , модул против пропадане на шпиндела, 1 GB памет за програми, 15 инча цветен LCD дисплей, USB port, заключване на паметта, твърдо нарязване на резба и 55-gallon (208 литра) система за подаване на охлаждаща течност, стружкотранспортьор тип шнек, серво въртяща маса (4-та ос ) с плот 210мм, Дистанционно наблюдение на машината и прехвърляне на данни
Допълнителни техническите изисквания, предмет на оценка:

1.Управлението на машината да може да се превключва на български език
2.Управлението и машината да са от един производител

3. Мазане на направяващите по осите с грес

4. Макс. товар върху работната маса

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Минимум 12 месеца гаранционен срок 


	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Доставеното оборудване трябва да разполага с гаранционна карта с името, модела и серийния номер (където е приложимо);


	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

неприложимо

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : неприложимо

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). 
неприложимо
	
	

	Други: _____________________________


	
	


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена
 на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
_________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
� Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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